郑陆镇各村污水管网工程量

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政村 | 待实施建设的自然村 | 污水量t/d | 拟采用的工艺 | 总管网长度(m) | 直径200mm管网长度(m) | 直径225mm管网长度(m) | 直径300mm管网长度(m) | 直径400mm管网长度(m) |
| 1 | 宁河村 | 章家村 | 48 | 格栅+调节池+A/O一体化钢制设备+MBR设备+潜流湿地+达标排放 | 4066 | 1600 | 0 | 2285 | 181 |
| 2 | 中绛村 | 24 | 2599 | 870 | 752 | 774 | 203 |
| 3 | 梧岗村 | 陈巷+马家头 | 24 | 1425 | 400 | 754 | 211 | 60 |
| 4 | 马家头+前庄 | 24 | 1854 | 600 | 762 | 394 | 98 |
| 5 | 徐家村 | 羌区头东 | 24 | 1181 | 700 | 414 | 67 | 0 |
| 6 | 羌区头西 | 24 | 1469 | 700 | 608 | 161 | 0 |
| 7 | 羌家村 | 蒋桥 | 24 | 692 | 240 | 304 | 148 | 0 |
| 8 | 刘家带 | 24 | 620 | 190 | 280 | 150 | 0 |
| 9 | 顾家头 | 24 | 1797 | 520 | 0 | 1277 | 0 |
| 10 | 李家头 | 24 | 2157 | 750 | 891 | 516 | 0 |
| 11 | 殷家头 | 24 | 844 | 360 | 281 | 203 | 0 |
| 合计 | | | 288 | / | 18704 | 6930 | 5046 | 6186 | 542 |